**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Физиоаппарат для лимфодренажа**

**Сетевое напряжение:**

230 В переменного тока, 50-60Гц ± 15%

115 В переменного тока, 50-60Гц ± 15%

Максимальное потребление мощности:220 В

ЖК дисплей с подсветкой для просмотра и проверки параметров работы: графический, 240 x 128 пикселей

Регулировка давления :0 – 150 мм рт.ст.

Программируемое время воздействия: до 30 минут

Выходные разъемы (параллельные) :2

Заложенные в программу протоколы:30

Программы, задаваемые пользователем:50

Встроенные программы терапии: 15

Размеры (ширина х глубина х высота):39x40x93 см

Вес: около 35 кг

**Наличие проколов:**

**Протоколы лечения для нижних конечностей, градиентный метод**

Профилактика тромбоэмболии

Пост тромбозный синдром

Трофические язвы голени

Венозный отек

Посттравматический отек

Лимфатический отек

Жировой отек

Смешанные формы отеков

**Протоколы лечения для верхних конечностей, градиентный метод**

Профилактика тромбоэмболии

Пост тромбозный синдром

Венозный отек

Посттравматический отек

Лимфатический отек

Смешанные формы отеков

Лимфатический отек после мастэктомии

**Протоколы лечения для нижних конечностей, линейный метод**

Профилактика тромбоэмболии

Пост тромбозный синдром

Трофические язвы голени

Венозный отек

Посттравматический отек

Лимфатический отек

Жировой отек

Смешанные формы отеков

**Протоколы лечения для верхних конечностей, линейный метод**

Профилактика тромбоэмболии

Пост тромбозный синдром

Венозный отек

Посттравматический отек

Лимфатический отек

Смешанные формы отеков

Лимфатический отек после мастэктомии

**Стандартная комплектация:**

1. Физиоаппарат для лимфодренажа- 230 В- 1 шт;
2. Заглушка - 1 шт;
3. Сетевой кабель 230В – EUR – 1 шт;
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт;
5. Манжета для ног, 9 – сегментная - 1 шт;

Количество 1

Единица измерения шт

Цена 3 740 000

Гарантия 37 месяцев

Место доставки РК, Костанайская область, Карасуский

район, с.Карасу, ул.Т.Рамазанова 2

Срок доставки 45 рабочих дней с момента

заключения договора