**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Фетальный доплер**

|  |  |
| --- | --- |
| Температура: | 10C ~ 60C  (10C ~ 40C во время использования) |
| Давление: | 70КПа (700mbar) ~ 106КПа  (1060mbar). |
| Влажность: | 30% ~ 85%  (30% ~ 85% во время использования) |
| **Сенсор допплера** | |
| Частота ультразвука | 2.0MГц |
| Интенсивность ультразвука: | до 94мВ/см2 |
| Выходная мощность ультразвука: | до 10мВт |
| **ЧСС плода** | |
| Дисплей: | 3-цифровой сегмент |
| Диапазон изменения: | 50 ~ 240 ударов в минуту |
| Погрешность: | 3 ударов в минуту |
| Индикатор ритма: | светодиод |
| **Динамик:** | |
| Выход: | 1Вт макс. |
| Загрузка: | 16 |
| **Параметры окружающей среды** | |
| Температура: | 10C ~ 40C |
| Влажность: | 30% ~ 75% |
| Атмосферное давление: | 70КПа ~ 106КПа |
| Интерфейс | |
| Протокол: | асинхронный |
| Скорость передачи данных: | 19,200 бод/сек |
| Формат байтов: | 8 битов данных, 1 бит остановки, контрольный разряд четности отсутствует |
| **Запись:** | |
| Формат данных: | 8бит бинарный |
| Тип памяти: | Serial EEPROM |
| Размер: | 2KБ |
| Использование аккумулятора | Стандартный аккумулятор в 9В (6LR61). |
| Стандартная комплектация: | 1. Фетальный допплер  2. Инструкция по эксплуатации на русском языке  3. Гель |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Единица измерения | шт |
| Цена | 160 000 |
| Гарантия | 37 месяцев |
| Место доставки | РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Т.Рамазанова 2 |
| Срок доставки | 15 календарных дней |