**Заявка КГП «Карасуская ЦРБ» от 16.01.2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.**  | **Количество**  | **Цена** |
| **1** | Аппарат электротерапии предназначен воздействия постоянным током на организм человека, а также проведения лекарственного электрофореза.**Аппарат применяется для лечения самых различных заболеваний в стационарных и домашних условиях.**Токи оказывают противоболевое, противовоспалительное, противоотечное, антиспастическое действие, улучшают циркуляцию крови, питание клеток. Предназначен для профилактических и лечебных целей.Электрофоретическое введение лекарств с помощью аппарата дает ряд преимуществ перед другими видами приема препаратов: локальное введение, доставка непосредственно к больному очагу, под действием тока увеличивается проникающая способность клетки и повышается концентрация препарата непосредственно в очаге воспаления, боли.**Преимущества аппарата:*** + компактные габаритные размеры;
	+ информативный цифровой индикатор;
	+ регулировка интенсивности тока и времени процедуры с помощью кнопочной клавиатуры;
	+ по завершению процедуры подается звуковой сигнал.

В комплект поставки аппарата входит свинцовая пластина размером 200х500 мм (разрезается заказчиком на нужные размеры),  провода к свинцовой пластине. **Технические характеристики физиотерапевтической аппаратуры**

|  |
| --- |
| **Аппарат электротерапии** |
| Максимальный ток в цепи пациента, мА | 50 |
| Диапазон регулирования тока, мА | 0…5;0…50 |
| Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, % | 0,5 |
| Виды электродов | свинцовые (свинцовая пластина 200х500) |
| Питание от сети переменного тока | 50 Гц, 220В |
| Потребляемая от сети мощность, ВА | 11 |
| Исполнение аппарата | переносной, настольный |
| Габаритные размеры, мм | 155x186x72 |
| Масса, кг | 1 |

 | **Штука** | **2** | **153000,00** |
|  |  |  |  |  |